	[bookmark: _GoBack]血透室水处理系统更换耗材需求清单
	

	序号
	耗材名称
	规格型号
	单位
	数量
	耗材生产厂家
	耗材注册证号
	报名公司名称
	报名公司授权代表或公司法人
	联系电话
	更换后水机维保年限
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	石英砂
	2-8目
	kg
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	锰砂
	1-2目
	kg
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	活性炭
	碘值1100
	kg
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	离子交换树脂
	001*7s
	kg
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	反渗透膜
	8040
	支
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	反渗透膜
	4040
	支
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	消毒液
	500ml*2/组
	组
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	

	备注：1.更换后透析用水水质必须达到血透用水国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）的要求。
      2.耗材需匹配我院现使用水处理系统设备：品牌威力生，型号:WSL-ROII-2型。



