绵阳市安州区中医院

HO:YAG激光治疗机维修服务采购项目概况与需求说明

项目背景与目标

（一）项目背景与目标

为保障临床诊疗工作有序开展，降低设备故障对诊疗工作的影响，确保钬激光始终处于良好运行状态，提升设备完好率与诊疗安全性，同时规范维修服务流程、控制维修成本，契合医疗设备运维规范化、精细化发展要求，满足临床微创诊疗的持续需求，特启动本次钬激光维修服务采购项目，为临床诊疗工作提供坚实的设备保障。
（二）项目目标

要求维修后的设备各项性能指标符合国家医疗器械相关标准及设备原厂要求，输出功率低、碎不动石头、操作不顺畅等故障消除；建立维修质量验收机制与售后质保体系，维修后设备质保期符合约定要求，临床能正常使用，确保维修质量可靠。

采购标的物说明

（一）标的物名称：HO:YAG激光治疗机需进行维修，更换配件。设备生产厂家：上海瑞柯恩医疗技术股份有限公司，规格型号：SRM-H3B。
（二）主要功能/服务要求：

1.HO:YAG激光治疗机检修问题：输出功率低、碎不动石头。需更换聚光腔体、钬晶体、去离子纯化柱、过滤器芯等配件。
（三）技术参数/服务标准：维修期间提供同品牌的备用设备;维修提供原厂配件。
（四）交付/服务周期：签订合同后7个工作日内完成维修工作。
三、其他说明

（一）是否允许联合体响应： □是 ☑否

